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前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。

本文件起草单位：湖北省建设工程质量安全监督总站，武汉市建设工程安全监督站，襄阳市建筑安全生产监督管理站，荆门市建筑安全生产监督管理站，鄂州市建筑行业劳动安全监察站，神农架林区建筑工程质量安全指导中心，湖北城市建设职业技术学院，咸宁市住房和城乡建设局，武汉市建设学校，中建三局培训开发中心，咸宁职业技术学院，荆州市城建档案与职考注册中心，宜昌市大城建设教育培训中心，仙桃市城市建设教育职业培训学校，恩施道同职业技术培训学校有限公司，湖北新阳职业培训学校，鄂州中联重科职业培训学校有限公司，武汉市建安教育科技有限公司，亿涛建设集团有限公司，湖北远升建设集团有限公司，湖北庞源机械工程有限公司，湖北仁泰恒昌科技发展有限公司，武汉竹安工程设备管理有限公司，十堰市译臻建工职业技能培训学校有限公司，湖北军诚建职业培训学校，湖北宏程职业培训学校。

本文件主要起草人员：杨碧华、张巍、杜星凌、曹天书、杨劼、乔北跃、罗斌、吴勇华、赵克军、尹新平、彭慧、张开篮、刘红、王昌斌、刘锦州、罗红、罗海峰、李慧敏、吴涛、董文斌、王一兵、钱清、郑彤彤、马霏、殷丽红、李祥林、徐凤丽、张猛、胡帅、李小峰、李向红、李杲、胡庆云、王小磊、贾春林、丁义轩、王军。

本文件在实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：mail.hbszjt.net.cn。

对本文件的有关修改意见和建议请反馈至湖北省建设工程质量安全监督总站（地址：湖北省武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心19楼1903，邮编：430060），联系电话：027-67120973，邮箱zazz@hbszjt.net.cn。
建筑施工特种作业实操考场建设规范
1 范 围

本文件适用于湖北省内建筑施工特种作业人员实操考场建设的指导、检查和评定，以及相关培训学校的办学、培训与考试。

在进行建筑施工特种作业实操考场建设时，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关标准之规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5144塔式起重机安全规程

GB 10055施工升降机安全规程

GB 19155高处作业吊篮

GB 51210建筑施工脚手架安全技术统一标准

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 88 龙门架及井架物料提升机安全技术规范

JGJ 130建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ／T 189 建筑起重机械安全评估技术规程
JGJ 196建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

JGJ 202 建筑施工工具式脚手架安全技术规范

JGJ 215 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程

JGJ 305 建筑施工升降设备检验标准

JB／T 11699高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

2.1 

考评员  Examiner

建筑施工特种作业工种实操考试过程定性定量评判计分的人员。

2.2 

考务工作人员  Examination Staff

建筑施工特种作业实操考试实施组织全程保障的技术服务、秩序维护、综合管理的人员。

2.3

现场安全管理人员  Site Safety Management Personnel

建筑施工特种作业实操考试安全操作的技术指导、技能服务、技艺专长的人员。

2.4
建筑电工  Construction Electrician

建筑工程施工现场从事临时用电作业的技能人员。

2.5
建筑架子工（普通脚手架） Construction Scaffolder (Ordinary Scaffold)

建筑工程施工现场从事落地式脚手架、悬挑式脚手架、模板支架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等登高架设、维护、拆除作业的技能人员。

2.6

脚手架  Scaffold

建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架，统称脚手架。

2.7

建筑起重司索信号工  Construction Hoisting Signal Rigger Worker

建筑工程施工现场从事对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和起重指挥作业的技能人员。

2.8
建筑起重机械司机（塔式起重机） Construction Crane Driver (Tower Crane)

建筑工程施工现场从事固定式、轨道式和内爬升式塔式起重机的驾驶操作人员。

2.9
建筑起重机械司机（施工升降机） Construction Crane Driver (Construction Hoist)

建筑工程施工现场从事施工升降机的驾驶操作人员。

2.10
建筑起重机械司机（物料提升机） Construction Crane Driver(Material Hoist)

建筑工程施工现场从事物料提升机的驾驶操作人员。

2.11

建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机） Construction Hoisting Machinery Installation and Disassembly Worker (Tower Crane)

建筑工程施工现场从事固定式、轨道式和内爬升式塔式起重机的安装、附着、顶升和拆卸作业的人员。

2.12
建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机） Construction Hoisting Machinery Installation and Disassembly Worker ( Construction Hoist)

建筑工程施工现场从事施工升降机的安装和拆卸作业人员。

2.13

建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机） Construction Hoisting Machinery Installation and Disassembly Worker ( Material Hoist)

建筑工程施工现场从事物料提升机的安装和拆卸作业人员。

2.14

高处作业吊篮安装拆卸工  Installation and Disassembly Worker of Hanging Basket for Work at Heights

建筑工程施工现场从事高处作业吊篮的安装和拆卸作业人员。

2.15  GB/T6974.3起重机中界定的定义适应本文件。 The Definitions Defined in the Crane are Applicable to this Document.

4 基本规定

4.1机构设置

4.1.1 具备机构办学资格或行政许可；实操考试的范围或工种内容，属于核准的建筑施工特种作业技能人员的相关职业资格目录。

4.1.2 结合实际，建立健全机构组织和相应层级管理部门，实施同质工作统一管理、关联工作协调管理。其机构组织结构图应醒目位置附墙公示。

4.1.2 根据机构组织结构图、考试工种分类、任务事项清单，完善建筑施工特种作业实操考场考试管理部门、岗位人员的工作职责。其工作职责应醒目位置附墙公示。

4.1.3 结合专业要求、工种分类、考试标准、机构组织结构图，完善建筑施工特种作业实操考试工作流程图。其实操考试工作流程图、工种考试评分标准、安全技能操作规程应醒目位置附墙公示。

4.1.4 落实相关工作规定、要求，完善财务、人事、档案、信息安全、设备设施等管理制度，醒目位置附墙公示，应有考评员、考务工作人员守则、和违纪处罚规定等规范性说明，及属地管理部门的监督举报电话。

4.2人员配备

4.2.1 实行（实操考场）考点法人负责制，应配备考评员、考务工作人员（系统管理员或监考员）、现场安全管理人员、电工和医务人员（可兼职），建立相应的劳动合同关系。

4.2.2 根据操作技能实操考试标准，结合实际，每考点考评员应不少于4人，且每工种实操考试不少于2人；考务工作人员不少于5人，其中系统管理员1名，监考员每考场不少于2人；现场安全管理人员最低配备标准1人 （应有5年以上建筑施工起重机械安拆实操工作经验、持有中级以上技工证或机械类高级工程师职称人员）；和电工1名。

4.2.3 考评员持证上岗前，应满足以下条件：

a）熟悉工种考试的项目、内容、要求及评分标准；

b）熟悉工种考试设备设施的安全技术操作规程；

c）了解工种考试设备设施的应急救援预案及紧急情况下安全处置方法；

d）积极主动学习职业技能鉴定政策法规、新知识新技术新方法提升业务水平；

e）发现与工种考试考生存在朋友亲戚关系的应主动申请回避或轮换；

f）敬畏考场规则杜绝实操考试的营私舞弊行为；

g）鼓励考评员异地互换参与工种考试考评工作。

4.3场地规模

4.3.1 按照工种考试标准和工作流程，实操考场应划分（公共或工种考试）候考区、考试区、办公区等，整体统筹规划，实施分区分期建设，满足建筑施工特种作业各工种操作技能考试要求。各工种考试区必须划定外围警示区域，设置安全标识和专用标识。配备考试器材设施仓库、考点监控中心、计算机房和配电室等综合附属用房，满足实操考试要求。场地划分相关区域、功能设置，应标示明晰且互不干扰。

4.3.2 技术理论考场与操作技能实操考场应同期规划设计、同步建设、同时施工验收，应符合职业健康与卫生防疫、消防安全、绿色环保等要求。

4.3.3 除技术理论考场配备200人以上考试标准机房外，应建设标准化的操作技能实操考场。场内考试设备设施空间布局合理且结构安全，满足施工工艺和安全技术标准、操作规程及工种考试大纲要求；人员疏散适宜、交通便利；功能设置分区科学合理，竖向空间设置安全距离6米，工种考试候考区不少于30m2，实操考试场地面积不少于6000m2， 同时满足单一工种考试场地面积需求。

4.3.4 建设场地属于租赁的，其租赁期应不少于10年。鼓励建设自有产权的固定的实操考场。

4.4设备设施

4.4.1 考试设备设施

a）考试设备设施主要指：塔式起重机、施工电梯、物料提升机等建筑施工起重机械类；附着式升降脚手架、高处作业吊篮等高处施工机械设施类。

b）建立考试设备设施（含器具）台帐，实行专人管理。落实各设备设施（含器具）使用登记管理制度，相关采购、入库、出库、报废手续齐全。

c）禁止使用国家明令淘汰的产品、超过规定使用年限经评估不合格的产品、不符合国家或行业标准的产品、没有完整安全技术档案的产品和已经报废的特种设备。同时，教练机或模拟机不得用于实操考试。 

d）按照安全技术规范的要求，建筑施工起重机械未经定期检验或者检验不合格的，不得继续使用。应对其进行经常性维护保养和定期自行检查，确保使用安全。同时，对建筑施工起重机械的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修并留存记录，确保安全附件、安全保护装置正常使用。

e）塔式起重机、施工升降机、物料提升机的首次进场查验，现场安装（塔式起重机含顶升、附着）和拆卸，考试首次使用前的验收和办理使用登记，现场安全管理、日常检查和维修保养；附着式升降脚手架、高处作业吊篮的首次进场查验，现场的安装和拆卸，考试首次使用前的验收、现场安全管理、日常检查和维修保养的全过程应符合相关安全技术规程、设备设施检验标准。

f）根据相关规范标准、实操考试作业要求，结合实际，制定设备设施安装和拆除的专项施工方案，和突发考务事项的处置、演练考试安全的应急预案方案。

4.4.2 视频监控设备

a）实操考场必须安装最终显示图像质量等级达到四级（含四级）以上远程视频监控设备，通过监控管理平台，确保考试场所全部在其监控范围之内。

b）建立考点、市（州）、省考试监控中心。传输网络在传输设备之上的IP网络，采用专网、或公共通信网络。考点监控中心为监控重点，用户终端为各级考务工作人员和相关职能部门用户所使用终端设备。通过授权，用户终端对监控资源进行访问和控制。

c）监控资源为图像采集和显示设备、声音采集设备（推荐使用）、报警设备（推荐使用）。图像采集和显示设备主要是各种摄像机、监视器及其附属配套设备、前置传输设备；声音采集设备主要是扬声器、拾音器及其配套前置传输设备；报警设备主要是考场设备设施设置的各类探测器、报警控制器等。

d）（视频及网络监控）系统设备除图像采集和显示设备、声音采集设备和报警设备外，还包括传输设备、（4CIF格式以上图像分辨率和存储时间为6年）存储设备、网络服务器设备、视频编/解码设备、视频切换设备、用户终端设备等组成。

e）实现不同设备及系统的直联、互通、控制，系统功能要求应进行身份认证和权限管理，及与其他业务系统的数据接口，确保系统性能要求和运行安全。

f）确保设备安全，考点监控中心的选址、机房应满足供电配电、防雷接地、降温、防火、防水、防潮、防静电及电磁防护的要求。

4.5实施原则

4.5.1 建筑施工特种作业实操考场建设实行工种分类、考培分离、属地管理的原则。

4.5.2 建筑施工特种作业实操考试的工种包括：

a）建筑电工；

b）建筑架子工（普通脚手架）；

c）建筑架子工（附着升降脚手架）；

d）建筑起重司索信号工；

e）建筑起重机械司机（塔式起重机）；

f）建筑起重机械司机（施工升降机）；

g）建筑起重机械司机（物料提升机）；

h）建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）；

i）建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）；

j）建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）；

k）高处作业吊篮安装拆卸工。

4.5.3 建筑施工特种作业操作资格考核内容，包括技术理论和操作技能。具备技术理论知识考试成绩合格，参加操作技能的实操考试。

4.5.4 具体建筑施工特种作业考点选定与实操考场建设，根据辖区建筑企业发展和建筑市场需求，各地住建主管部门通过招标采购方式确定。同时，负责实施实操考场建设验收、建筑施工起重机械设备设施日常监管。

5.建筑电工

5.1场地设置

5.1.1 面积不小于 100m²，场地要做明显标记（如建筑电工实操场地），配备不少于15个工作台和操作空间。

5.1.2 具有三相五线制的低压供电系统，至少三级配电箱并且漏保灵敏有效。

5.1.3 场地相对安全和独立，进出通道分开并且通畅。

5.2场地布局见图1。
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图1 场地布置示意图

5.3设备与器具

5.3.1 应配备施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）和三级配电接线图。

5.3.2 应配备模拟模板、用电设备（三相异步电动机、手持电动工具、熔断式隔离开关、照明灯具等）、漏电保护器、电气元器件、电缆、导线若干。

5.3.3 应配备总配电箱组装图纸、心肺复苏模拟人。

5.4仪器和工具

5.4.1 应配备万用表、兆欧表（绝缘电阻测试仪）、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪至少10套。

5.4.2 应配备试电笔、十字口螺丝刀（大小均有）、一字口螺丝刀（大小均有）、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等。

5.5安全防护用品

5.5.1 应配备安全帽、操作背心至少5套。

5.5.2 应配备绝缘手套、绝缘鞋等至少5套。

5.5.3 应配备施工用电系统组装图纸、消防器材、安全防护器材等。

5.6作业条件

5.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

5.6.2 考试场地必须有防触电措施与保护，带电作业必须有两个以上人员参与，其中一人在电源开关旁边全程检视，发现触电等异常时能够迅速切断电源；而且保证人员之间防触电相对安全距离。

5.6.3 场地内存放有效的干粉灭火器、心肺复苏模拟人、触电人员可以平躺的木板床。

5.6.4 场地内张贴有施工用电系统组装图纸、TN-S 系统纠错图。

5.7应急处置

5.7.1 发生电火时，首先应切断电源，用干粉灭火器对着火焰源头喷洒。

5.7.2 发生触电时，首先应迅速切断电源，将触电昏迷人员抬放于木板床上平躺，按心肺复苏程序进行有效的心肺复苏运动并且电话报警120医院急救。

6 建筑架子工-普通脚手架

6.1场地设置

6.1.1 具备满足搭设宽5跨、高5步的双排落地扣件式钢管脚手架的建筑物。或经计算、设计、施工，结构安全可靠的构筑物；

6.1.2 实操考试场地的整体面积不应小于150m²，应设置安全标识；

6.1.3 场地应有“建筑架子工（普通脚手架）实操场地”的明显标记。考场设置候考区和实操考试区；

6.1.4 候考区设置应张贴“候考区”指示标识，悬挂考试工种实操考试安全操作技术规范、考试评分标准等考试规定。

6.2场地布局见图2。
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图2 场地布局示例图

6.3设备与器材

6.3.1 应配备设备：水钻或者冲击电钻。

6.3.2 应配备器材：各类长度的钢管若干（规格φ48×3.5，长6 m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m）；扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干；连墙件、垫板及连接螺栓；垫木或底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板）、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铁丝若干。 

6.4仪器和工具

6.4.1 应配备仪器：水平尺、水平仪、经纬仪。

6.4.2 应配备工具：钢卷尺、扳手、（电动）扳手、扭力扳手、吊线坨、1.5P榔头、计时器等。 

6.5安全防护用品

6.5.1 应配备安全帽、安全带、反光背心至少5套。

6.5.2 应配备防护手套、防滑鞋等至少5套。

6.5.3 应配备搭设图纸、消防器材、安全防护器材等。

6.6作业条件

6.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

6.6.2实操考试场地地基应满足脚手架承载力要求及墙体满足连墙件安装及水平受力要求。

6.6.3 若设置两组双排落地式钢管脚手架，则各考核设备、器材、仪器和工具的数量需要双倍准备。两组脚手架搭设间距保持6m以上距离。

6.6.4 脚手架搭设前应设置警戒线，专人负责；作业前检查材料、工器具及安全防护用品等符合标准及安全技能操作要求。用于搭设的脚手架钢管材料，应有产品质量合格证、生产许可证、检测单位的检测报告。材料进场，按国家现行标准要求100%外观检查，经检验合格后应有合格品标识。经检测单位检测不合格的脚手架材料不得用脚手架实操考试。

6.6.5 用于实操考试的安全防护用品及检测仪器，进场按国家现行标准100%外观检查，经检测合格后应有专用安全标识。检测仪器必须有产品质量合格证、生产许可证及专业检测单位定期检测报告。

6.7应急处置

6.7.1 发生基础沉降及架体变形导致垂直度偏差超过规定允许范围时，应立即叫停搭设工作，查找偏差原因，采取有效措施，纠正后再重新继续考试搭设作业。

6.7.2 脚手架首次搭设按规定进行验收。验收过程发现不合格时，应责令限期停工整改。

6.7.3 发生脚手架倾倒，人员坠落事故时，应采取应急措施展开现场自救，防止二次伤害，同时。拨打120实施专业救护。

7 建筑架子工-整体提升脚手架

7.1场地设置

7.1.1 具备搭设带转角和三套升降装置的附着升降脚手架的建筑物，或经计算、设计、施工，结构安全可靠的构筑物。

7.1.2 实操考试场地的整体面积不小于300m²，且场所内须设置安全标识。

7.1.3分别设置候考区和实操考试区。候考区设置应张贴“候考区”指示标识，悬挂考试工种实操考试安全操作技术规范、考试评分标准等考试规定。

7.2场地布局见图3。
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图3 场地布局示例图

7.3设备与器材

7.3.1 应配备设备：水钻或者冲击电钻。

7.3.2 应配备器材：主要由导轨、液压提升系统(或电动倒链葫芦提升系统）、悬挂组件、脚手架平台架系统和附属装置等部分组成。

7.4仪器和工具

7.4.1 应配备仪器：水平尺、水平仪、经纬仪。

7.4.2 应配备工具：5m长卷尺1个、长短起子各1把、扳手、（电动）扳手、扭力扳手、吊线坨、大、小铁锤各1把，撬棍2个等。 

7.5安全防护用品

7.5.1 应配备安全帽、安全带、反光背心至少5套。

7.5.2 应配备防护手套、防滑鞋等至少5套。

7.5.3 应配备搭设图纸、消防器材、安全防护器材、急救包等。

7.6作业条件和处置

7.6.1 设计主要技术参数

1）安装与拆除附着式升降脚手架（包括维修保养）设计主要参数见表1。

表1 安装与拆除教学设计主要参数
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2）提升、下降脚手架（包括使用及故障排除）设计主要参数见表2。

表2 提升、下降教学架设计主要参数
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7.6.2 检查、检验和验收

a）脚手架安装完毕后，按照国家和行业有关附着式升降脚手架规范及标准等文件规定，安装单位、企方和校方要联合进行了检查验收和试运行，并保证检查和试运行结果全都合格。

b）联合检查完成后，还要申请第三方----特种设备检验检测机构进行检验，检验合格后，再申请监管部门组成专家组验收评审。

c）验收评审通过后，方可投入教学考核使甪。

7.6.3 架体的维护保养

为了保证教学架的正常使用，避免事故隐患，考核方应定期（每季度一次）对教学架进行维护和保养。

a）教学架每次升降前，学员应对所升降的架体的固定附着支座内的防坠装置弹簧进行检查，发现问题应及时更换。

b）每次进行提升时对电动葫芦进行维护保养，加注润滑油，检查电动葫芦自锁装置，链条情况等。

c）检查构件焊接情况，悬挂端下沉情况，扣件松紧情况等。

d）检查吊挂件、钢丝绳及钢丝绳夹的松紧情况等。

e）每次升降后应用模板或编织袋等物体保护好固定附着支座，避免水泥砂浆及灰尘杂物等进入附着支座防坠装置内，以保护防坠装置能灵活动作。

f）教学架在长时间没有使用（2个月）时，也要对其进行检查、维护或加固，使之处于良好技术状况。        

7.6.4 人员配备要求

配备考评员不少于3人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

8 建筑起重信号司索工

8.1场地设置

8.1.1 考场分区设置为装置绳卡区、穿绕滑轮组区、编打绳结区、起重吊具索具和机具的识别判断区、钢丝绳卸扣绳卡和吊钩的判废区、重量估算区等考核项目的专用考核区域；其场地面积不应小于80平方米。

8.1.2 场地要做明显指示标记，如建筑起重信号司索工实操场地等字样。设置有待考教室一间，张贴“候考室”指示标识，悬挂实操考核守则等考核规定。
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8.2场地布局见图4。

图4 场地布局示例图

8.3设备与器材

8.3.1 起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子。

8.3.2 应配备至少3种不同规格钢丝绳（直径？）、卸扣、绳卡、吊钩，滑轮组（花式穿法和顺式穿法滑轮各一组），麻绳（或化学纤维绳）、白棕绳，钢管等吊物。

8.3.3 应配备计时器、活动扳手。

8.3.4 具体数量根据每场次考核人数进行配备。

8.4仪器和工具

8.3.3 应配备千斤顶、倒链滑车、绞磨、手拉葫芦、电动葫芦等起重吊、索具和机具实物。

8.3.4 应配备有代表性的管、线、板、型材组成的简单构件实物。

8.3.5 应配备投影仪及上述设备、器材、仪器和工具的相关图示、影像资料（包括达到报废标准和有缺陷的）。

8.5安全防护用品

8.5.1 应配备安全帽、手套、防滑鞋等，以及其他安全防护用品。

8.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

8.6作业条件与处置

8.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

8.6.2起重信号司索工的工种考试场地与塔式起重机械司机的工种考试场地应同统筹考虑，考试过程相互配合。 

9建筑起重机械司机-塔式起重机

9.1场地设置

9.1.1 以工种考试内容，设置起吊水箱定点停放、起吊水箱绕木杆运行和击落木块、故障识别判断、零部件的判废、识别起重吊运指挥信号、紧急情况处置等考试场地，其场地面积不少于1500平方米，且周边不得有障碍物。具体考试三维空间定位吊点的标识和标杆的设立，水箱起吊高度20～30米前置条件，应满足工种考试标准和考试设备使用说明书、组织专项施工方案。

9.1.2 场地设置“塔吊司机实操场地” 明显标记，和 “候考区”指示标识，悬挂实操考核标准、安全标识、安全操作技术规程等。

9.2场地布局见图5。
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图5 场地布局示例图

9.3场地布局要求

9.3.1 起吊水箱定点停放考核点位布置见图6。
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	起重机高度
	S1
	S2
	D1
	D2
	D3

	20≤H≤30 
	18
	13
	1.7
	1.9
	2.1


图6 起吊水箱定点停放考核点位布置图

9.3.2 起吊水箱绕木杆运行和击落木块的杆位布置见图7。

	起重机高度
	R
	S1
	S2
	S3

	20≤H≤30
	19
	15
	2.0
	2.5
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图7 起吊水箱绕木杆运行和击落木块的杆位布置图

9.3.3 塔吊布置见图8。
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图8 塔吊布置图

9.4设备与器材

9.4.1 配备固定式QTZ系列塔式起重机，起升高度在 20m以上30ｍ以下。

9.4.2配备吊物水箱（边长 1.0×1.0×1.0米）；木块、标杆、立柱、防坠安全器、血压计、温度计、投影仪等。

9.5仪器和工具

9.5.1 起重吊运指挥信号用红、绿色旗、口哨、对讲机、计时器，塔式起重机设置安全限位装置失灵、制动器失效等故障或图示、影像资料。

9.5.2 塔式起重机零部件（吊钩、钢丝绳、滑轮等）实物或图示、影像资料（包括达到报废标准和有缺陷的）。

9.5.3 应配备起重吊运指挥信号图示、影像资料等。

9.5.4 设置塔式起重机钢丝绳意外卡住、吊装过程中遇到障碍物等紧急情况或图示、影像资料。

9.6安全防护用品

9.6.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

9.6.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

9.7作业条件

9.7.1配备考评员不少于3人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

9.7.2作业前，要熟悉周围作业环境，对塔机大臂覆盖范围内的危险障碍物要进行清理或者进行有效措施隔离；对塔机主要受力连接结构件进行检查，保证无腐蚀、无变形、无裂纹，并且连接正确、牢靠；对塔机安全装置检查，要求齐全有效。

9.8应急处置

9.8.1 考核现场存在两台及两台以上塔吊时，塔吊吊臂间的最小安全距离要满足规范要求。

9.8.2 发生倾倒事故或者坠落事故，应立即停止当前作业操作，并按照安全应急救援措施实施。

10建筑起重机械司机-施工升降机

10.1场地设置

10.1.1 具备安装施工升降机（行程高度20米）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于150平方米。

10.1.2 场地设置“施工升降机司机实操场地” 明显标记，和“候考区”指示标识，悬挂实操考核评分标准、安全标识、安全操作技术规程等。

10.1.3 设置行程高度20米以上的施工升降机，应按说明书要求，制作基础承台，整机完整安装，搭设附着装置，楼层安全门。

10.2场地布局示例和施工升降机立面见图9。
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图9 场地布局示例和施工升降机立面示意图

10.3设备与器材

10.3.1 应配备施工升降机1台，安装行程高度20m。

10.3.2 施工升降机考场、驾驶室设置高清摄像头应满足视频监控设备设施要求。

10.4仪器和工具

10.4.1 应配备简单故障的施工升降机或图示、影像资料。

10.4.2 应配备哨笛、计时器若干。

10.5安全防护用品

10.5.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

10.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

10.6作业条件

10.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

10.6.2每次实操考试作业时，进入施工升降机梯笼内人员控制在3个人以内，控制出入平衡，先出后进。

10.6.3实操考试作业前，应对施工电梯各安全装置进行检查，包括外笼门、吊笼门、应急通道门及层门开关，上下行程开关及极限行程断电开关应齐全有效；错相保护器、防坠器灵敏有效且在安全有效期内。

10.7应急处置

10.7.1 施工升降机上下控制发生失控时，应迅速切断主电源开关，通知专业维修人员清除故障后，恢复使用。

10.7.2 施工升降机安全装置、防坠器及制动系统同时失灵时，在运行过程中发生梯笼坠落失控时，要求吊笼内人员要双手抱头，双腿弯曲弓腰踮腿，按应急处理措施执行。   

11建筑起重机械司机-物料提升机

11.1场地设置

11.1.1 具备安装物料提升机（行程高度20 米）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不少于100平方米。场地要做明显标记，如物料提升机司机实操场地。

11.1.2 设置不低于30人座位的候考区；设置宣传看板（安全标语、考核标准、管理规定等）。

11.1.3 设置行程高度10米以上的物料提升机，按照说明书要求，制作基础承台，整机完整安装，并附着一道，搭设安全层门一道；调试合格并且通过第三方检验。

11.2场地布局见图10。
图10 场地布局示例图

11.3设备与器材

11.3.1 应配备物料提升机1台，安装高度在10m以上、25m以下。

11.3.2 应配备秩码若干，在吊笼内均匀放置砥码200kg。

11.3.3 物料提升机驾驶室设置高清摄像头一个，物料提升机考核场地远景摄像头一个，能看到设备的运行情况。

11.4仪器和工具

11.4.1 应配备安全装置失灵等故障的物料提升机或图示、影像资料。

11.4.2 应配备哨笛、计时器若干。

11.5安全防护用品

11.5.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

11.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

11.6作业条件与处置

11.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

12建筑起重机械安装拆卸工-塔式起重机

12.1场地设置

12.1.1 具备满足安装塔式起重机安装（5节以上标准节）及实操安全要求的场地，占地面积不少于1500平方米。

12.1.2 安装一或两台考核装置（一台为螺栓联接、一台为销轴联接）。

11.1.3场地要做明显标记，如塔式起重机安装拆卸实操场地或建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）实操场地。

12.1.4 场地内设置的塔机基础要满足待安装塔机承载与倾覆要求，并且有基础合规验收报告。

12.1.5 场地设置有候考教室一间，张贴“候考室”指示标识，悬挂实操考核细则、安全标语、考核标准、管理规定等。

12.1.6 场地设置应急处理室一间，配备常用应急药品及应急救援物资。

12.2场地布局见图11。

图11 场地布局示例图

12.3设备与器材

12.3.1 应配备两台有教学代表性塔机（含基础节，5节以上标准节，起重臂，平衡臂，塔帽，及零部件等），其中一台标准节采用螺栓连接，另外一台标准节采用销轴连接，两台塔机均为成套完好设备。

12.3.2 应配备塔机状态设置为一台待安装，另外一台待拆卸。

12.3.3应配备配套的辅助安装起重机一台。

12.3.4 应配备监控视频设施。

12.4仪器和工具

12.4.1 应配备专用扳手一套，配备专用力矩扳手。

12.4.2 应配备对应吊重规格的吊索具长、短各一套。

12.4.3 配备12P铁锤铁锤2把，撬棍2根，相应的拆卸扣6个合手拉葫芦2个，牵引绳30米。

12.4.4 应配备水平仪、经纬仪、万用表、拉力器、30米长卷尺、计时器若干。

12.5安全防护用品

12.5.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

12.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

12.6作业条件

12.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

12.6.2 每次安装拆卸作业时，一次集中登高作业人员控制在4个人以内，并且人员与设备安全防护措施到位。

12.6.3 塔机安装拆卸作业前，要有专人进行安全技术交底；作业人员要充分知晓安装工艺技术安全要求及作业流程后方可进行安装拆卸作业。

12.6.4 塔式起重机安装前，应对塔机设备的维修保养、完好性进行确认，对吊装机具和吊索具完好合规进行确认；现场安全措施齐全有效进行确认；通过对人、环、物全面的检查，确认合格后方可安装。

12.6.5 塔式起重机的基础及其地基承载力应符合产品说明书和设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收，合格后方能安装。

12.6.6 塔式起重机拆卸作业宜连续进行；当遇特殊情况，拆卸作业不能继续时，应采取措施保证塔式起重机处于安全状态。

12.6.7 拆卸前应检查下列项目：主要结构件、连接件、电气系统、起升机构、回转机构、变幅机构、顶升机构等；发现隐患应采取措施，解决后方可进行拆卸作业。

12.7应急处置

12.7.1 发生作业偏差或者安全事故时，应立即停止考试作业，并按照应急救援预案执行处置。

12.7.2 人员坠落事故时，要先对人员施救，并且采取应急措施防止二次伤害。

a）对应伤口流血，要先止血。

b）对应昏迷人员，要先做心肺复苏。

c）对应骨折或者其他不明摔伤，不要随意移动伤者，要及时拨打120急救。

13建筑起重机械安装拆卸工-施工升降机

13.1场地设置

13.1.1 具备安装施工升降机（导轨架6节）的建筑物或构筑物及实操安全要求的场地，占地面积不少于500平方米。场地要做明显标记，如施工升降机装拆实操场地。

13.1.2 实操考核场所除设备外应配备不少于50人的候考区，占地面积不少于300平方米并与其他设施（备）、建（构）筑物应保持不少于10米的距离。

13.1.3 配有与施工升降机安装、拆卸相关的工艺标准、安全技术标准、操作规程等的文字、图片资料。

13.2场地布局见图12。

图12 场地布局示例图

13.3设备与器材

13.3.1 配置SC200/200型施工升降机一台，专用辅助起重设备一台，附着装置一套，标准节（导轨架）6节。

13.3.2 考场应具备安装施工升降机的建（构）筑物。

13.4仪器和工具

13.4.1 应配备扳手、扭力扳手、安全器复位专用扳手。

13.4.2 应配备线柱小撬棒、道木、塞尺。

13.4.3 应配备水平仪、经纬仪、万用表、拉力器、30米长卷尺、计时器若干。

13.5安全防护用品

13.5.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

13.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

13.6作业条件与处置

13.6.1 配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

13.6.2 若设置两台施工升降机，则各考核设备、器材、仪器和工具的数量需要双倍准备。两台设备间距保持6m以上距离。

14建筑起重机械安装拆卸工-物料提升机

14.1场地设置

14.1.1 具备安装物料提升机（最小安装高度10 米）的建筑物或构筑物、占地面积不小于500平方米。场地要做明显标记，如物料提升机司机实操场地。

14.1.2 实操考核场所除设备外应配备不少于50人的候考区，占地面积不少于300平方米并与其他设施（备）、建（构）筑物应保持不少于10米的距离。

14.2.3 配有与物料提升机安装、拆卸相关的工艺标准、安全技术标准、操作规程等的文字、图片资料。

14.2场地布局见图13。

图13 场地布局示例图

14.3设备与器材

14.3.1 满足安装运行调试条件的成套物料提升机（含标准节底节、标准节若干、架体钢结构杆件、吊笼、安全限位装置、滑轮组、卷扬机、钢丝绳及紧固件等）零部件

14.3.2 专用辅助起重设备一台。

14.3.3 具备安装物料提升机的建（构）筑物。

14.4仪器和工具

14.4.1 应配备扳手、扭力扳手。

14.4.2 应配备钢丝绳绳卡、绳索、塞尺、线柱小撬棒。

14.4.3 应配备水平仪、经纬仪、万用表、卷尺、哨笛、计时器若干。

14.5安全防护用品

14.5.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

14.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。

14.6作业条件与处置

14.6.1配备考评员不少于2人，负责现场考试计分；配备不少于1名现场安全管理人员，负责现场考核安全管理；配备不少于2名考务工作人员，负责现场登记、测温测压、拍照等考场综合管理工作。

14.6.2 若设置两台物料提升机，则各考核设备、器材、仪器和工具的数量需要双倍准备。两台设备间距保持6m以上距离。

15高处作业吊篮安装拆卸工

15.1场地设置

15.1.1 具备安装高处作业吊篮的建筑物或构筑物及实操安全要求的场地，占地面积不少于200平方米。

15.1.2 设置不低于15人座位的候考区；设置宣传看板（安全标语、考核标准、管理规定等）。

15.1.3 利用现有建筑物楼面，参照说明书安装一套高处作业吊篮。

15.2场地布局示例

15.2.1 应配备安装长度4米吊篮一部，吊篮前支架高度调节范围在1.1-1.7米。

15.2.3 应配备篮体长度4米，采用前悬空臂1.5米、后悬空臂4.6米、篮宽0.76米的标准吊篮。

15.3设备与器材

15.3.1 应配备高处作业吊篮1套（悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳）。

15.3.2 应配设高清摄像头2个，能看到考场的运行情况。

15.4仪器和工具

15.4.1 应配备扳手、扭力扳手。

15.4.2 应配备钢丝绳绳卡、绳索、线柱小撬棒。

15.4.3 应配备水平仪、经纬仪、万用表、卷尺、哨笛、计时器若干。

15.5安全防护用品

15.5.1 应配备安全帽、安全带、防滑手套、防滑鞋、反光背心及防坠安全器等。

15.5.2 应配备急救包、降暑药品、消防器材等应急救援物资。




